{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,13,8],[14,0,14,8],[15,1,15,2],[15,3,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,8],[16,1,16,2],[16,3,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,8],[17,1,17,2],[17,3,17,8],[18,1,18,2],[18,3,18,8],[19,1,19,2],[19,3,19,4],[19,5,19,6],[19,7,19,8],[20,1,20,2],[20,3,20,8],[22,1,22,4],[23,1,23,4],[24,1,24,4],[25,1,25,4],[26,1,26,4],[27,1,27,4],[28,1,28,4],[29,1,29,4],[30,1,30,4],[31,1,31,4],[32,1,32,4],[33,1,33,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PYF2-6Z款电磁阀外形图及参数"]
["外形尺寸图"]
{"$rows_empty":12}
["详细参数"]
["额定电压","Rataed  voltage",null,"DC3.7V",null,"DC6V",null,"DC12V"]
["额定电流","Rataed  current",null,"＜550",null,"＜480"]
["排气速度","Exhaust Speed",null,"500CC容器压力从300mmHg降至15mmHg所需时间＜5s"]
["气 密 性","Leakage",null,"＜3 mmHg/min from 300mmHg at 100cc tank."]
["直流阻抗","DC Resistance\nDC Resistance",null,"   8±10%Ω",null,"   ±10%Ω",null,"   ±10%Ω"]
["寿命测试","Life       test",null,"﹥30000 Times (10s on,7s off)"]
[]
["品牌","深圳市品亚科技有限公司"]
["型号","12A,3A,PYF1-6A"]
["材质","铜"]
["连接形式","快装"]
["压力环境","低压"]
["工作温度","常温"]
["外形","微型"]
["流动方向","单向"]
["零部件及配件","阀体"]
["驱动方式","电磁"]
["适用介质","空气"]
["类型(通道位置)","直动式"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}